|  |
| --- |
|  |

Avis d’entretien N° ....................

Entretien des cours d’eau, demande de subventions cantonales et autorisations et permis spéciaux

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commune | ……………... | |
| Responsable de l’aménagement des eaux / Assujetti à l’exécution | ……………... | |
| Cours d’eau | ……………... | |
| Coordonnées (de - à) | ……………... | |
| Lieux / tronçons concernés | ……………... | |
| Estimation des coûts (CHF)  (voir page 2 et suivantes) | Subventionné – protection contre les crues  Subventionné – aménagement plus naturel  Ne donne pas droit à des subventions  Coût total des mesures 1 - ..... | ……………...  ……………...  ……………...  ……………... |
| Compte bancaire/CCP pour le versement des subventions | ……………... | |
| Personne de contact  (nom, adresse, téléphone) | ……………... | |
| Date de la visite / de la discussion | .................... | |
| Date de réalisation | .................... | |
| Année de décompte prévue | .................... | |
| ...................., .................... | .................... | |
| Lieu et date | Signature resp. aménagement des eaux / assujetti à l’exécution | |
| Annexes à fournir  (en un seul exemplaire) | Plan de situation localisant les mesures  Documentation photographique  Description des mesures prévues  Éventuellement profil en travers/profil-type  Estimation des coûts de chaque mesure | |

**Indications:**

* Le présent avis d’entretien doit être remis avec les documents annexes [**à l’arrondissement d’ingénieur en chef responsable**](https://www.bvd.be.ch/fr/start/ueber-uns/tiefbauamt/kontakte-tiefbauamt-kontaktformular.html) (au format PDF ou papier).
* Les coûts pour l’aménagement des eaux dans un état plus proche du naturel ne donnent droit à des subventions que si leur montant total dépasse CHF 8 000 par avis d’entretien (art. 32 al. 1 let. a OAE, n° RSB 751.111.1).

Estimation des coûts (en CHF) - Mesure 1[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cours d’eau/tronçon de cours d’eau** | ……………... | | |
| **Justification et description  de la mesure** | ……………... | | |
| **Travaux d’entretien[[2]](#footnote-2)** | **Donne droit à des subventions** | | **Ne donne pas droit à des subventions** |
|  | **Entretien relevant de la protection contre les crues (66%)** | **Aménagement des eaux dans un état plus proche du naturel (33%)** |  |
| **A) Travaux de construction (entretien structurel)** | | | |
| Entretien d’ouvrages de protection ; réparations et réfections ponctuelles | .................... |  |  |
| Maintien du profil d’écoulement : enlèvement d’atterrissements, de dépôts, de chablis et de bois flottant | .................... |  | ....................  (p.ex. amélioration de la collecte de drainages |
| Remise en état du cours d’eau collecteur de conduites de drainage et d’évacuation des eaux. |  |  | .................... |
| Maintien du volume de rétention : vidage de pièges à gravier / à branches | .................... |  | .................... |
| Maintien du volume de rétention: vidage de pièges à gravier / de dessableurs |  |  | ....................  (p.ex. à l’entrée de tronçons souterrains / protection d’objet) |
| Taxes de décharge / d’élimination[[3]](#footnote-3) | ....................  (si attesté non-valorisable) |  | .................... |
| Stabilisation des rives : réparations et réfections ponctuelles | ....................  (protection des surfaces) |  | ....................  (protection d’objet) |
| Entretien du chemin de rive | .................... | .................... | .................... |
| Aménagement des eaux dans un état plus proche du naturel |  | .................... | .................... |
| Prévention / élimination des dégâts causés par le castor | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Travaux d’entretien[[4]](#footnote-4)** | **Donne droit à des subventions** | | **Ne donne pas droit à des subventions** |
|  | **Entretien relevant de la protection contre les crues (66%)** | **Aménagement des eaux dans un état plus proche du naturel (33%)** |  |
| **B) Végétation (entretien de la végétation)** | | | |
| Faucardage du lit du cours d’eau | .................... |  | .................... |
| Fauche / entretien des talus | .................... |  | .................... |
| Rabattage des rives boisées / plantations | .................... |  | .................... |
| Suppression des néophytes[[5]](#footnote-5) | ....................  (pour préserver des ouvrages de protection ou des digues) | ....................  (espèces désignées sur la notice, dans le secteur riverain) | .................... |
| Entretien des haies (fonction écologique) |  |  | .................... |
| **C) Divers** | | | |
| Nettoyage, collecte des déchets[[6]](#footnote-6) |  |  | .................... |
| Honoraires planification / direction des travaux | .................... | .................... | .................... |
| Élaboration d’un concept d’entretien | ....................  (part protection crues) | ....................  (part écologie) | .................... |
| Visite périodique / Inspection |  |  |  |
| Planification des travaux / Préparation de l’avis d’entretien |  |  |  |
| Taxes pour les autorisations |  |  |  |
| Divers et imprévus (max. 10 % des coûts subventionnés et non subventionnés) | .................... | .................... | .................... |
| **Sous-totaux** | ....................  (part protection crues) | ....................  (part écologie) | ....................  (coûts non subventionnés) |
| **Montant total** | **....................** | | |

1. Une estimation des coûts par cours d’eau ou tronçon de cours d’eau [↑](#footnote-ref-1)
2. Voir [Directive Entretien des eaux](https://www.bvd.be.ch/content/dam/bvd/dokumente/fr/tba/dienstleistungen-wasserbau-und-gew%C3%A4sserunterhalt/wa-wb-gewaesserunterhalt-fr.pdf) du 13.12.2024 [↑](#footnote-ref-2)
3. Attention: les taxes de décharge ne sont subventionnées qu’à titre exceptionnel! Il doit être démontré que le matériel n’est pas réutilisable. [↑](#footnote-ref-3)
4. Voir [Directive Entretien des eaux](https://www.bvd.be.ch/content/dam/bvd/dokumente/fr/tba/dienstleistungen-wasserbau-und-gew%C3%A4sserunterhalt/wa-wb-gewaesserunterhalt-fr.pdf) du 13.12.2024 [↑](#footnote-ref-4)
5. Conditions pour les subventions: voir notice [Merkblatt: Anforderungskriterien an den Umgang mit invasiven, gebietsfremden](https://www.bvd.be.ch/content/dam/bvd/dokumente/de/tba/dienstleistungen-wasserbau-gewaesserunerhalt/wa-wb-merkblatt-anforderungskriterien.pdf)

   [Pflanzen im Gewässerunterhalt](https://www.bvd.be.ch/content/dam/bvd/dokumente/de/tba/dienstleistungen-wasserbau-gewaesserunerhalt/wa-wb-merkblatt-anforderungskriterien.pdf) (en allemand, critères d’exigences concernant la gestion des plantes exotiques envahissantes, OPC, 2010) [↑](#footnote-ref-5)
6. L’évacuation des déchets urbains et de voirie est une tâche de la commune, et non pas de l’assujetti à l’entretien des eaux   
   (Loi sur les déchets LD; RSB n° 822.1, art. 10) [↑](#footnote-ref-6)